**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN ANUAL DE COMPARADOR BALÍSTICO MARCA LEICA MODELOS FSC.**

Modelo del equipo: FSC / SN: 417276  
Modelo de cámara: N/A  
Accesorios extras: N/A  
Trabajo a realizar: En comparador balístico FSC:  
• Limpieza general de estructura del comparador.  
• Limpieza de cristales y prismas ópticos.  
• Control de funcionamiento y limpieza del puente comparador.  
• Limpieza óptica de objetivos, desarmado y limpieza interna y externa de los lentes de aumento.  
• Desarmado y limpieza de oculares.  
• Limpieza de prismas ajuste de tensión mecánica del anteojo binocular y control del anteojo binocular.  
• Limpieza de salida óptica de fotografía del puente trinocular.  
• Limpieza de C-mount de cámara digital  
• Lubricación de platinas y mantenimiento de partes móviles.  
• Control general del software de control.  
• Control general de funcionamiento.  
• Chequeo y calibración de software.